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Необходимая комплектация оборудования

	[bookmark: _Hlk121727530]№
	Наименование

	1
	Рама горячего цинкования, передвижной портал, гибкие кабельные укладчики

	2
	Система мойки шасси включая комплект стоек мойки колесных арок

	3
	Блок гидравлический (4 дозатора, 2 насоса низкого давления, 1 насос высокого давления, емкость для осмоса 500л., насос осмоса, датчик блокировки сухого хода насоса)

	4
	Комплект электрических шкафов:
Шкаф силовой
Шкаф управления

	5
	Панель управления мойкой (графическая сенсорная в составе шкафа)

	6
	Пульт дистанционного управления мойкой

	7
	Комплект датчиков (ультразвуковые, оптические, индуктивные)

	8
	Вентиляторы для сушки на передвижном портале 4 шт. 20,5 кВт

	9
	Компрессор 690л/мин (8…10) bar c ресивером не менее 250л, 3Ф+380В не более 5 кВт

	10
	Емкость для расходной воды объемом 1000 литров с поплавковым механизмом наполнения водой, патрубками перелива, нерж. фланцем для подключения насоса ВД, датчиком блокировки сухого хода насоса

	11
	Насос, повышающий давление (производительность 80 л/мин, напор 30 м.)

	12
	Электрический водонагреватель 300л., 6 кВт.

	13
	Система водоподготовки с обратным осмосом 250 л/ч

	14
	Система умягчения воды производительностью 4000л/ч

	15
	Светофор на въезд светодиодный 2-секционный красный/зеленый 220 В

	16
	Комплект направляющих колесоотбойников резиновых

	17
	Комплект ЗИП

	18
	Терминал для роботизированной мойки, оборудованный считывателем QR-кодов, местом для установки банковского терминала, ПО для генерации QR-кодов

	19
	Трап технологический, водоотводной

	20
	Привод для поднятия опускания ворот с устройством обогрева ворот

	21
	Принудительная вытяжная вентиляция

	22
	Комплект электро-тепловентиляторов (2 шт)

	23
	Световой короб «Робот-мойка», с подсветкой ворот

	24
	Короб световой формата А1:
«Правила мойки», «Программы мойки»










